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Рекомендации по хранению изделий постформинг

Изделия должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях. Складирование и хранение изделий из ДСП допускается в помещениях как отапливаемого, так и неотапливаемого типа с нормальной температурой от +5  до +40 градусов и  влажностью воздуха 60% - 70%.   

Пачки изделий желательно хранить на подкладных листах (из ДСП) толщина подкладного листа может использоваться от 16 до 38 мм. Размер воздушной подушки между полом и прокладочным материалом из ДСП должен составлять 10 см. 
Хранение столешниц предпочтительно в горизонтальном положении минимум на трех поперечных брусках, или согласно условий хранения изделий из ДСП (ГОСТ 10632-2007). Максимальная высота стопки при горизонтальном хранении  30 столешниц. Допускается хранение на вертикальных стеллажах (рис. 1) . Подобное хранение допустимо, если столешницы расположены вертикально и плотно прилегают друг к другу. При не полном заполнении вертикальных стеллажей основным условием хранения является наклон в сторону лицевой поверхности с углом не более 10*. Заполнение пустого пространства на стеллажах не требуется. 
Мебельные щиты лучше хранить в горизонтальном положении на двух подкладных листа суммарной толщиной  от 52 до 76 мм.
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188512, Ленинградская область,


Ломоносовский район, деревня Горбунки,


Орлинская зона, здание 37


Телефон/факс: (812) 242-12-12
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